**Oggetto: Relazione tecnico illustrativa allegata alla domanda di Manifestazione di interesse per affidamento dei lavori di ““*****VIADECIA23 - BSBG^3 – Lavori di riqualificazione percorso ciclo-pedonale del Parco del Lago Moro – Completamento” -* CUP *J81B23000870005***

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R.;

***DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE***

in conformità all’art. 10 dell’avviso di manifestazione di interesse.

1. ***Modalità operative e logistiche di realizzazione del lavoro anche in relazione a principio di prossimità e della disponibilità a sviluppare il lavoro in proprio senza ricorso al subappalto per l’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose*** *(la valutazione comprende, ai sensi dell’art. 108 comma 7 del Codice, “i criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento”);*

*[Si riporti una relazione dettagliata del punto anche specificando sedi operative, sedi di stoccaggio e/o assemblaggio, noli, trasporti, ecc… atti alla realizzazione dell’opera secondo un coerente principio di logistica produttiva]*

1. ***Competenza documentata e garanzia di perfetta posa per le seguenti lavorazioni:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | indicare titolo delle opere e CUP nelle quali è stata eseguita tale lavorazione (o lavorazione similare) nel periodo dal 01.01.2021 -  31.12.2024 | Indicare estremi Aggiudicazione  Certificato regolare esecuzione | Indicare se lavorazione eseguita in subappalto:  SI NO |
| **Fornitura e posa in opera di pavimentazione in selciato di pietrame** (voce 16/16 NP.01):  *Formazione di selciato in pietrame e malta con fuga ribassata (falso secco) per il rivestimento di sede stradale, con spessore di 25 – 30 cm, compreso il piano di appoggio in calcestruzzo spessore circa 8/10 cm, la posa di rete elettrosaldata (20x20 cm diametro 8 mm) di ripartizione, la stilatura ribassata dei giunti, la preparazione del piano di posa e ogni altro onere accessorio per darne l’opera compiuta a regola d’arte secondo le indicazioni della D.L.* |  |  |  |
| **Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata** (voce 17/17 NO. 02):  *Fornitura a posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l’utilizzo di idoneo misto granulare di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e prodotto premiscelato pronto all’uso, specifico per gli interventi di stabilizzazione di interi granulari naturali, composto da legante-consolidante ecocompatibile a base di calci idrauliche e ossidi inorganici + inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno tipo Nature Premix STABILSANA (STABILSOLID 20.15 + STABILSANA inertizzante). Messa in opera com mezzi meccanici o a mano e compattatore con rullo. Spessore minimo dopo il passaggio del rullo 10/12 cm. Compresa la realizzazione di giunti di dilatazione ogni 3 m e la bagnatura per evitare l’asciugatura superficiale precoce, per ¾ giorni*. |  |  |  |
| **Fornitura e posa di staccionata** (voce 19/24 LOM241.OC.EEA.a02.B3030.Qa021.0000)  *Staccionata a Croce di Sant’Andrea in pali di pino torniti diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali, interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare, altezza fuori terra di 1,10 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, intervento competo di plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm; il prezzo comprende tutti i piccoli movimenti di terra di scavo e riporto per la realizzazione dei plinti di fondazione, ogni onere e lavorazioni, il materiale, le attrezzature.* |  |  |  |

1. ***Esperienza documentata in lavori svolti analoghi, ultimi cinque anni, periodo dal***

***01.01.2020 - 31.12.2024***

*[Si riporta in rosso un esempio]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Committente** | **Anno CRE - Titolo lavoro / Comune** | **Categoria e relativo importo effettivo**  **contabilizzato e riportato sul C.E.L.**  **(al netto dei subappalti)** | **Avvalimento** | **Contenzioso e/o**  **presentazione riserve** | |
| **Comune di**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Anno \_\_\_\_\_ – Lavori di “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” in Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | OG 3 € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | SI - NO | SI - NO |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. ***Presenza di operai nell’ultimo triennio***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Triennio utile**: dal **01/01/2022 al 31/12/2024** | | | | | |
|  | *Tipologie di rapporto utili* | | *Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni* | | |
| 1 | Titolari operai o soci | | | |  |
| 2 | Operai dipendenti: | | a) a tempo pieno e indeterminato: | |  |
| b) a tempo pieno e determinato: | |  |
| c) a tempo parziale e indeterminato: | |  |
| d) a tempo parziale e determinato: | |  |
| e) a tempo intermittente: | |  |
| 3 | Artigiani, muniti di partiva IVA, che hanno fatturato almeno il 50% a favore del | | | |  |
|  | dichiarante, come risulta dalle dichiarazioni IVA: | | |  |  |
| 4 | … | | |  |  |
| X = | 1+2+3+4 |  | | Giorni totali nel triennio |  |

Calcolo della media annua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y = | X / 365 | Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni |  |
|  | **Y / 3** | **Media annua delle unità di operai** |  |

1. ***Presenza di personale tecnico nell’ultimo triennio***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Triennio utile**: dal **01/01/2022 al 31/12/2024** | | | | |
|  | *Tipologie di rapporto utili* | | *Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni* | |
| 1 | Titolari tecnici, associati professionisti, soci professionisti di società | | |  |
| 2 | Tecnici dipendenti: | | a) a tempo pieno e indeterminato: |  |
| b) a tempo pieno e determinato: |  |
| c) a tempo parziale e indeterminato: |  |
| d) a tempo parziale e determinato: |  |
| e) a tempo intermittente: |  |
| 3 | Consulenti e collaboratori di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, con contratto su base almeno annua, che firmano gli atti, iscritti ai relativi albi professionali, muniti di partiva IVA, che hanno fatturato almeno il 50% a favore del dichiarante, come risulta dalle dichiarazioni IVA: | | |  |
| 4 | Collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015: | | |  |
| 5 | Collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché stipulato prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato da Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399: | | |  |
| X = | 1+2+3+4+5 | Giorni totali nel triennio | |  |

Calcolo della media annua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y = | X / 365 | Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni |  |
|  | **Y / 3** | **Media annua delle unità di personale tecnico** |  |

1. ***Disponibilità ad iniziare i lavori appena conclusa la procedura di affidamento: Vista la zona di intervento a notevole valenza turistica (Parco del Lago Moro), si chiede la disponibilità dell’impresa aggiudicataria a dare avvio ai lavori il prima possibile, così da averli ultimati per la stagione estiva****;*

*[Si riporti una ipotesi di avvio dei lavori in base all’organizzazione dei cantieri già in essere]*

**Luogo e data Nome e cognome del Rappresentante Legale**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 e norme collegate.*